|  |  |
| --- | --- |
| Грейферная машина LIEBHERR HS-850 | Технология «стена в грунте» |
| **Рабочие параметры** |
| Макс. глубина копания 45 м |
| Ширина ковшей грейфера 600-1200 мм |
| Г/п главной лебедки 16 т |
| **Стандартные характеристики** |
| Скорость передвижения 1,1 км/час |
| Допустимый уклон площадки 1 град. |
| Среднее потребление топлива за смену 350 л |
| Масса установки с грейфером в рабочем положении 90 т |
| **Транспортные размеры** |
| Длина 12 400 мм |
| Высота 3 400 мм |
| Ширина 3 800 мм |
| Масса 65 т |
| \*Рабочие параметры и потребление топлива зависят от типа грунтов, интенсивности работы и климатических условий |